**Telecomanda RGB strip**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F700FF | F7807F | F740BF  OFF | F7C03F  ON |
| F720DF  255,0,0, | F7A05F  0,255,0 | F7609F  0,0,255 | F7E01F  255,255,255 |
| F710EF  255, 64, 0 | F7906F  0, 255, 64 | F750AF  64, 0, 255 | F7D02F  FLASH |
| F730CF  255, 128, 0 | F7B04F  0, 255, 128) | F7708F  128, 0, 255 | F7F00F  STROBE |
| F708F7  255, 191, 0 | F78877  0, 255, 191 | F748B7  191, 0, 255 | F7C837  FADE |
| F728D7  255, 255, 0 | F7A857  0, 64, 255 | F76897  255, 0, 255 | F7E817  SMOOTH |